| uartns550 Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

Functions
xuartns550_options.c File Reference

## Functions
u16 | XUartNs550_GetOptions (XUartNs550 *InstancePtr)
| Gets the options for the specified driver instance. More...
int | XUartNs550_SetOptions (XUartNs550 *InstancePtr, u16 Options)
| Sets the options for the specified driver instance. More...
u8 | XUartNs550_GetFifoThreshold (XUartNs550 *InstancePtr)
| This function gets the receive FIFO trigger level. More...
int | XUartNs550_SetFifoThreshold (XUartNs550 *InstancePtr, u8 TriggerLevel)
| This functions sets the receive FIFO trigger level. More...
u8 | XUartNs550_GetLastErrors (XUartNs550 *InstancePtr)
| This function returns the last errors that have occurred in the specified UART. More...
u8 | XUartNs550_GetModemStatus (XUartNs550 *InstancePtr)
| This function gets the modem status from the specified UART. More...
int | XUartNs550_IsSending (XUartNs550 *InstancePtr)
| This function determines if the specified UART is sending data. More...