| uartns550 Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- BaseAddress : XUartNs550_Config , XUartNs550
- BaudRate : XUartNs550Format , XUartNs550
- CharactersReceived : XUartNs550Stats
- CharactersTransmitted : XUartNs550Stats
- DataBits : XUartNs550Format
- DefaultBaudRate : XUartNs550_Config
- DeviceId : XUartNs550_Config
- Handler : XUartNs550
- InputClockHz : XUartNs550_Config , XUartNs550
- IsReady : XUartNs550
- LastErrors : XUartNs550
- ModemInterrupts : XUartNs550Stats
- Parity : XUartNs550Format
- ReceiveBreakDetected : XUartNs550Stats
- ReceiveBuffer : XUartNs550
- ReceiveFramingErrors : XUartNs550Stats
- ReceiveInterrupts : XUartNs550Stats
- ReceiveOverrunErrors : XUartNs550Stats
- ReceiveParityErrors : XUartNs550Stats
- SendBuffer : XUartNs550
- Stats : XUartNs550
- StatusInterrupts : XUartNs550Stats
- StopBits : XUartNs550Format
- TransmitInterrupts : XUartNs550Stats