| usb Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- AddrWidth : XUsb_Config
- BaseAddress : XUsb_Config
- Buffer0Count : XUsb_EpConfig
- Buffer0Ready : XUsb_EpConfig
- Buffer1Count : XUsb_EpConfig
- Buffer1Ready : XUsb_EpConfig
- Config : XUsb
- CurBufNum : XUsb_EpConfig
- CurrentConfiguration : XUsb_DeviceConfig
- CurrentSpeed : XUsb_DeviceConfig
- DeviceConfig : XUsb
- DeviceId : XUsb_Config
- DmaEnabled : XUsb_Config
- EndPointOffset : XUsb
- Ep : XUsb_DeviceConfig
- EpType : XUsb_EpConfig
- HandlerFunc : XUsb_EpConfig , XUsb
- HandlerRef : XUsb_EpConfig
- IsReady : XUsb
- NumEndpoints : XUsb_DeviceConfig
- OutIn : XUsb_EpConfig
- RamBase : XUsb_EpConfig
- Size : XUsb_EpConfig
- Status : XUsb_DeviceConfig
- USBAddress : XUsb