| ufspsxc Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Functions
- Variables

- BaseAddress : XUfsPsxc_Config
- CfgClkFreqHz : XUfsPsxc_Config
- DataSegmentLen : __attribute__
- DW0_Config : __attribute__
- DW1_Dunl : __attribute__
- DW2_Ocs : __attribute__
- DW3_Dunu : __attribute__
- DW4_UTPCmdDesc_BaseAddressLow : __attribute__
- DW5_UTPCmdDesc_BaseAddressUpp : __attribute__
- DW6_RespUpiuInfo : __attribute__
- DW7_PrdtInfo : __attribute__
- InputClockHz : XUfsPsxc_Config
- IntrId : XUfsPsxc_Config
- IntrParent : XUfsPsxc_Config
- IsCacheCoherent : XUfsPsxc_Config
- Length : __attribute__
- LUNSize : XUfsPsxc_BLUNInfo
- Name : XUfsPsxc_Config
- RefPadClk : XUfsPsxc_Config
- ReqUpiu : __attribute__
- ResidualTransCnt : __attribute__
- SenseDataLen : __attribute__
- Value : __attribute__