| uartpsv Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Macros

- x

### - x -

- XUARTPSV_DFT_BAUDRATE : xuartpsv.h
- XUartPsv_DisableUart : xuartpsv.h
- XUartPsv_EnableUart : xuartpsv.h
- XUARTPSV_EVENT_MODEM : xuartpsv.h
- XUARTPSV_EVENT_PARE_FRAME_BRKE : xuartpsv.h
- XUARTPSV_EVENT_RECV_DATA : xuartpsv.h
- XUARTPSV_EVENT_RECV_ERROR : xuartpsv.h
- XUARTPSV_EVENT_RECV_ORERR : xuartpsv.h
- XUARTPSV_EVENT_RECV_TOUT : xuartpsv.h
- XUARTPSV_EVENT_SENT_DATA : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FLOWDEL_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_FORMAT_1_STOP_BIT : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_2_STOP_BIT : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_5_BITS : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_6_BITS : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_7_BITS : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_8_BITS : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_EN_PARITY : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_EN_STICK_PARITY : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_EN_STICK_PARITY_SHIFT : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_EVEN_PARITY : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_EVEN_PARITY_SHIFT : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_NO_PARITY : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_NO_STICK_PARITY : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_ODD_PARITY : xuartpsv.h
- XUARTPSV_FORMAT_PARITY_MASK : xuartpsv.h
- XUartPsv_GetChannelStatus : xuartpsv.h
- XUartPsv_GetModeControl : xuartpsv.h
- XUARTPSV_H : xuartpsv.h
- XUARTPSV_HW_H : xuartpsv_hw.h
- XUartPsv_IsReceiveData : xuartpsv_hw.h
- XUartPsv_IsTransmitbusy : xuartpsv_hw.h
- XUartPsv_IsTransmitEmpty : xuartpsv.h
- XUartPsv_IsTransmitFull : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MAX_BAUD_ERROR_RATE : xuartpsv.c
- XUARTPSV_MAX_RATE : xuartpsv.h
- XUARTPSV_MIN_RATE : xuartpsv.h
- XUARTPSV_MODEMCR_DTR : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMCR_FCM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMCR_RTS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMSR_CTS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMSR_DCD : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMSR_DCTS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMSR_DDCD : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMSR_DDSR : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMSR_DSR : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMSR_FCMS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMSR_RI : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_MODEMSR_TERI : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_NUM_OPTIONS : xuartpsv_options.c
- XUARTPSV_OPER_MODE_LOCAL_LOOP : xuartpsv.h
- XUARTPSV_OPER_MODE_NORMAL : xuartpsv.h
- XUARTPSV_OPTION_ASSERT_DTR : xuartpsv.h
- XUARTPSV_OPTION_ASSERT_RTS : xuartpsv.h
- XUARTPSV_OPTION_RESET_RX : xuartpsv.h
- XUARTPSV_OPTION_RESET_TMOUT : xuartpsv.h
- XUARTPSV_OPTION_RESET_TX : xuartpsv.h
- XUARTPSV_OPTION_SET_BREAK : xuartpsv.h
- XUARTPSV_OPTION_SET_FCM : xuartpsv.h
- XUARTPSV_OPTION_STOP_BREAK : xuartpsv.h
- XUartPsv_ReadReg : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE0_BRKE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE0_FRME : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE0_PARE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE1_BRKE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE1_FRME : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE1_PARE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE2_BRKE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE2_FRME : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE2_PARE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE3_BRKE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE3_FRME : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_BYTE3_PARE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXBS_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXTOUT_DISABLE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXTOUT_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXWM_DISABLE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXWM_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_RXWM_RESET_VAL : xuartpsv_hw.h
- XUartPsv_SetModeControl : xuartpsv.h
- XUARTPSV_TOTAL_BYTES : xuartpsv_selftest.c
- XUARTPSV_TXWM_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_TXWM_RESET_VAL : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_CTSEN : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_DTR : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_LBE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_MODE_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_MODE_NORMAL : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_MODE_SHIFT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_OUT1 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_OUT2 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_RTS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_RTSEN : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_RXE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_SIREN : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_SIRLP : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_TXE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTCR_UARTEN : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTDMACR_DMAONERR : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTDMACR_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTDMACR_RXDMAE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTDMACR_TXDMAE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTDR_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFBRD_BAUD_DIVFRAC_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFBRD_BAUD_DIVFRAC_RESET_VAL : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFBRD_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFR_BUSY : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFR_CTS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFR_DCD : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFR_DSR : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFR_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFR_RI : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFR_RXFE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFR_RXFF : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFR_TXFE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTFR_TXFF : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIBRD_BAUD_DIVINT_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIBRD_BAUD_DIVINT_RESET_VAL : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIBRD_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_BEIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_CTSMIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_DCDMIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_DSRMIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_FEIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_OEIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_PEIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_RIMIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_RTIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_RXIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTICR_TXIC : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_RXIFLSEL_1_2 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_RXIFLSEL_1_4 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_RXIFLSEL_1_8 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_RXIFLSEL_3_4 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_RXIFLSEL_7_8 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_RXIFLSEL_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_RXIFLSEL_SHIFT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_TXIFLSEL_1_2 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_TXIFLSEL_1_4 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_TXIFLSEL_1_8 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_TXIFLSEL_3_4 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_TXIFLSEL_7_8 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_TXIFLSEL_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIFLS_TXIFLSEL_SHIFT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTILPR_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_BEIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_CTSMIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_DCDMIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_DSRMIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_FEIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_OEIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_PEIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_RIMIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_RTIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_RXIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTIMSC_TXIM : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_BRK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_EPS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_FEN : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_PARITY_EVEN : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_PARITY_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_PARITY_NONE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_PARITY_ODD : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_PARITY_SHIFT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_PEN : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_SPS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_STP2 : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_STP_1_BIT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_STP_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_STP_SHIFT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_WLEN_5_BIT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_WLEN_6_BIT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_WLEN_7_BIT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_WLEN_8_BIT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_WLEN_MASK : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTLCR_WLEN_SHIFT : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_BEMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_CTSMMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_DCDMMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_DSRMMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_FEMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_OEMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_PEMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_RIRMMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_RTMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_RXMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTMIS_TXMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_BERIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_CTSRMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_DCDRMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_DSRRMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_FERIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_OERIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_PERIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_RIRMIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_RTRIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_RXRIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRIS_TXRIS : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRSR_OE : xuartpsv_hw.h
- XUARTPSV_UARTRSR_OFFSET : xuartpsv_hw.h
- XUartPsv_WriteReg : xuartpsv_hw.h