| uartps Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Macros

- t
- x

### - t -

- TIMEOUT_VAL : xuartps.h

### - x -

- XUARTPS_BAUDDIV_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_BAUDDIV_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_BAUDDIV_RESET_VAL : xuartps_hw.h
- XUARTPS_BAUDGEN_DISABLE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_BAUDGEN_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_BAUDGEN_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_BAUDGEN_RESET_VAL : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_EN_DIS_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_RX_DIS : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_RX_EN : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_RXRST : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_STARTBRK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_STOPBRK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_TORST : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_TX_DIS : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_TX_EN : xuartps_hw.h
- XUARTPS_CR_TXRST : xuartps_hw.h
- XUartPs_DisableUart : xuartps.h
- XUartPs_EnableUart : xuartps.h
- XUARTPS_EVENT_MODEM : xuartps.h
- XUARTPS_EVENT_PARE_FRAME_BRKE : xuartps.h
- XUARTPS_EVENT_RECV_DATA : xuartps.h
- XUARTPS_EVENT_RECV_ERROR : xuartps.h
- XUARTPS_EVENT_RECV_ORERR : xuartps.h
- XUARTPS_EVENT_RECV_TOUT : xuartps.h
- XUARTPS_EVENT_SENT_DATA : xuartps.h
- XUARTPS_FIFO_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_FLOWDEL_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_FLOWDEL_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_FORMAT_1_5_STOP_BIT : xuartps.h
- XUARTPS_FORMAT_1_STOP_BIT : xuartps.h
- XUARTPS_FORMAT_2_STOP_BIT : xuartps.h
- XUARTPS_FORMAT_6_BITS : xuartps.h
- XUARTPS_FORMAT_7_BITS : xuartps.h
- XUARTPS_FORMAT_8_BITS : xuartps.h
- XUARTPS_FORMAT_EVEN_PARITY : xuartps.h
- XUARTPS_FORMAT_MARK_PARITY : xuartps.h
- XUARTPS_FORMAT_NO_PARITY : xuartps.h
- XUARTPS_FORMAT_ODD_PARITY : xuartps.h
- XUARTPS_FORMAT_SPACE_PARITY : xuartps.h
- XUartPs_GetChannelStatus : xuartps.h
- XUartPs_GetModeControl : xuartps.h
- XUARTPS_IDR_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IER_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IMR_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_ISR_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUartPs_IsReceiveData : xuartps_hw.h
- XUartPs_IsTransmitActive : xuartps_hw.h
- XUartPs_IsTransmitEmpty : xuartps.h
- XUartPs_IsTransmitFifoEmpty : xuartps_hw.h
- XUartPs_IsTransmitFull : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_DMS : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_FRAMING : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_OVER : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_PARITY : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_RBRK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_RXEMPTY : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_RXFULL : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_RXOVR : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_TNFUL : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_TOUT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_TOVR : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_TTRIG : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_TXEMPTY : xuartps_hw.h
- XUARTPS_IXR_TXFULL : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMCR_DTR : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMCR_FCM : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMCR_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMCR_RTS : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMSR_CTS : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMSR_DCD : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMSR_DCTS : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMSR_DDCD : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMSR_DDSR : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMSR_DSR : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMSR_FCMS : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMSR_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMSR_RI : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MODEMSR_TERI : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CCLK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHARLEN_6_BIT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHARLEN_7_BIT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHARLEN_8_BIT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHARLEN_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHARLEN_SHIFT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHMODE_ECHO : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHMODE_L_LOOP : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHMODE_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHMODE_NORM : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHMODE_R_LOOP : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CHMODE_SHIFT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_CLKSEL : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_PARITY_EVEN : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_PARITY_MARK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_PARITY_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_PARITY_NONE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_PARITY_ODD : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_PARITY_SHIFT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_PARITY_SPACE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_STOPMODE_1_5_BIT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_STOPMODE_1_BIT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_STOPMODE_2_BIT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_STOPMODE_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_MR_STOPMODE_SHIFT : xuartps_hw.h
- XUARTPS_OPER_MODE_AUTO_ECHO : xuartps.h
- XUARTPS_OPER_MODE_LOCAL_LOOP : xuartps.h
- XUARTPS_OPER_MODE_NORMAL : xuartps.h
- XUARTPS_OPER_MODE_REMOTE_LOOP : xuartps.h
- XUARTPS_OPTION_ASSERT_DTR : xuartps.h
- XUARTPS_OPTION_ASSERT_RTS : xuartps.h
- XUARTPS_OPTION_RESET_RX : xuartps.h
- XUARTPS_OPTION_RESET_TMOUT : xuartps.h
- XUARTPS_OPTION_RESET_TX : xuartps.h
- XUARTPS_OPTION_SET_BREAK : xuartps.h
- XUARTPS_OPTION_SET_FCM : xuartps.h
- XUARTPS_OPTION_STOP_BREAK : xuartps.h
- XUartPs_ReadReg : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE0_BRKE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE0_FRME : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE0_PARE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE1_BRKE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE1_FRME : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE1_PARE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE2_BRKE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE2_FRME : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE2_PARE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE3_BRKE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE3_FRME : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_BYTE3_PARE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXBS_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXTOUT_DISABLE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXTOUT_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXTOUT_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXWM_DISABLE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXWM_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXWM_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_RXWM_RESET_VAL : xuartps_hw.h
- XUartPs_SetModeControl : xuartps.h
- XUARTPS_SR_FLOWDEL : xuartps_hw.h
- XUARTPS_SR_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_SR_RACTIVE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_SR_RXEMPTY : xuartps_hw.h
- XUARTPS_SR_RXFULL : xuartps_hw.h
- XUARTPS_SR_RXOVR : xuartps_hw.h
- XUARTPS_SR_TACTIVE : xuartps_hw.h
- XUARTPS_SR_TNFUL : xuartps_hw.h
- XUARTPS_SR_TTRIG : xuartps_hw.h
- XUARTPS_SR_TXEMPTY : xuartps_hw.h
- XUARTPS_SR_TXFULL : xuartps_hw.h
- XUARTPS_TXWM_MASK : xuartps_hw.h
- XUARTPS_TXWM_OFFSET : xuartps_hw.h
- XUARTPS_TXWM_RESET_VAL : xuartps_hw.h
- XUartPs_WriteReg : xuartps_hw.h