| qspipsu Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- b
- c
- d
- f
- g
- i
- m
- n
- p
- r
- s
- t
- x

### - b -

- BaseAddress : XQspiPsu_Config
- BaudRateDiv : XQspiPsu_Config
- BusWidth : XQspiPsu_Config , XQspiPsu_Msg
- ByteCount : XQspiPsu_Msg

### - c -

- Config : XQspiPsu
- ConnectionMode : XQspiPsu_Config

### - d -

- DeviceId : XQspiPsu_Config

### - f -

- Flags : XQspiPsu_Msg

### - g -

- GenFifoBufferPtr : XQspiPsu
- GenFifoBus : XQspiPsu
- GenFifoCS : XQspiPsu
- GenFifoEntries : XQspiPsu

### - i -

- InputClockHz : XQspiPsu_Config
- IsBusy : XQspiPsu
- IsCacheCoherent : XQspiPsu_Config
- IsFbClock : XQspiPsu_Config
- IsManualstart : XQspiPsu
- IsReady : XQspiPsu
- IsUnaligned : XQspiPsu

### - m -

- Msg : XQspiPsu
- MsgCnt : XQspiPsu

### - n -

- NumMsg : XQspiPsu

### - p -

- PollBusMask : XQspiPsu_Msg
- PollData : XQspiPsu_Msg
- PollStatusCmd : XQspiPsu_Msg
- PollTimeout : XQspiPsu_Msg

### - r -

- ReadMode : XQspiPsu
- RecvBuffer : XQspiPsu
- RecvBufferPtr : XQspiPsu
- RxAddr64bit : XQspiPsu_Msg
- RxBfrPtr : XQspiPsu_Msg
- RxBytes : XQspiPsu

### - s -

- SendBufferPtr : XQspiPsu
- StatusHandler : XQspiPsu
- StatusRef : XQspiPsu

### - t -

- TxBfrPtr : XQspiPsu_Msg
- TxBytes : XQspiPsu

### - x -

- Xfer64bit : XQspiPsu_Msg