| dfeccf Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- Data Structures
- Data Fields

Data Fields
XDfeCcf_ModelParameters Struct Reference
Overview

Channel Filter model parameters structure. More...

## Data Fields
u32 | NumAntenna
| [1-8] Number of antennas More...
u32 | NumCCPerAntenna
| [1-16] Number of CCs per antenna More...
u32 | AntennaInterleave
| [1-8] Number of Antenna slots More...
u32 | Switchable
| [0,1] If true DL/UL switching is supported More...

## Detailed Description

Channel Filter model parameters structure.

Data defined in Device tree/xparameters.h.

## Field Documentation

u32 XDfeCcf_ModelParameters::AntennaInterleave

[1-8] Number of Antenna slots

Referenced by XDfeCcf_Configure().

u32 XDfeCcf_ModelParameters::NumAntenna

[1-8] Number of antennas

Referenced by XDfeCcf_Configure().

u32 XDfeCcf_ModelParameters::NumCCPerAntenna

[1-16] Number of CCs per antenna

Referenced by XDfeCcf_Configure().

u32 XDfeCcf_ModelParameters::Switchable

[0,1] If true DL/UL switching is supported

Referenced by XDfeCcf_Configure().