| ospipsv Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Functions
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- i
- m
- o
- p
- r
- s
- t
- x

### - a -

- Addr : XOspiPsv_Msg
- Addrsize : XOspiPsv_Msg
- Addrvalid : XOspiPsv_Msg

### - b -

- BaseAddress : XOspiPsv_Config
- BusWidth : XOspiPsv_Config
- ByteCount : XOspiPsv_Msg

### - c -

- ChipSelect : XOspiPsv
- Config : XOspiPsv
- ConnectionMode : XOspiPsv_Config

### - d -

- DeviceId : XOspiPsv_Config
- DeviceIdData : XOspiPsv
- DllMode : XOspiPsv
- DualByteOpcodeEn : XOspiPsv
- Dummy : XOspiPsv_Msg

### - e -

- ExtendedOpcode : XOspiPsv_Msg
- Extra_DummyCycle : XOspiPsv

### - f -

- Flags : XOspiPsv_Msg

### - i -

- InputClockHz : XOspiPsv_Config
- IsBusy : XOspiPsv
- IsCacheCoherent : XOspiPsv_Config
- IsDDROpCode : XOspiPsv_Msg
- IsReady : XOspiPsv
- IsUnaligned : XOspiPsv

### - m -

- Msg : XOspiPsv

### - o -

- Opcode : XOspiPsv_Msg
- OpMode : XOspiPsv

### - p -

- Proto : XOspiPsv_Msg

### - r -

- RecvBufferPtr : XOspiPsv
- RxAddr64bit : XOspiPsv_Msg
- RxBfrPtr : XOspiPsv_Msg
- RxBytes : XOspiPsv

### - s -

- SdrDdrMode : XOspiPsv
- SendBufferPtr : XOspiPsv
- StatusHandler : XOspiPsv
- StatusRef : XOspiPsv

### - t -

- TxBfrPtr : XOspiPsv_Msg
- TxBytes : XOspiPsv

### - x -

- Xfer64bit : XOspiPsv_Msg