| uartpsv Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

- BaseAddress : XUartPsv_Config
- BaudRate : XUartPsv , XUartPsvFormat , XUartPsv_Config
- CallBackRef : XUartPsv
- Config : XUartPsv
- DataBits : XUartPsvFormat
- DeviceId : XUartPsv_Config
- Handler : XUartPsv
- InputClockHz : XUartPsv_Config , XUartPsv
- IsReady : XUartPsv
- ModemPinsConnected : XUartPsv_Config
- NextBytePtr : XUartPsvBuffer
- Parity : XUartPsvFormat
- ReceiveBuffer : XUartPsv
- RemainingBytes : XUartPsvBuffer
- RequestedBytes : XUartPsvBuffer
- SendBuffer : XUartPsv
- StopBits : XUartPsvFormat