| dfeccf Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- Data Structures
- Data Fields

Data Fields
XDfeCcf_Config Struct Reference
Overview

CCF Config Structure. More...

## Data Fields
u32 | DeviceId
| The component instance Id. More...
metal_phys_addr_t | BaseAddr
| Instance base address. More...
u32 | NumAntenna
| Number of antennas. More...
u32 | NumCCPerAntenna
| Number of CCs per antenna. More...
u32 | AntennaInterleave
| Number of Antenna slots. More...
u32 | Switchable
| [0,1] If true DL/UL switching is supported More...

## Detailed Description

CCF Config Structure.

## Field Documentation

u32 XDfeCcf_Config::AntennaInterleave

Number of Antenna slots.

Referenced by XDfeCcf_Configure().

metal_phys_addr_t XDfeCcf_Config::BaseAddr

Instance base address.

u32 XDfeCcf_Config::DeviceId

The component instance Id.

u32 XDfeCcf_Config::NumAntenna

Number of antennas.

Referenced by XDfeCcf_Configure().

u32 XDfeCcf_Config::NumCCPerAntenna

Number of CCs per antenna.

Referenced by XDfeCcf_Configure().

u32 XDfeCcf_Config::Switchable

[0,1] If true DL/UL switching is supported

Referenced by XDfeCcf_Activate(), XDfeCcf_Configure(), XDfeCcf_Deactivate(), XDfeCcf_GetCurrentCCCfgSwitchable(), XDfeCcf_Initialize(), XDfeCcf_SetNextCCCfgAndTriggerSwitchable(), and XDfeCcf_UpdateAntennaCfgSwitchable().