| dp12rxss Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- b
- c
- d
- e
- h
- i
- l
- m
- n
- p
- s
- u
- v

### - b -

- BaseAddress : XDpRxSs_SubCoreConfig , XDpRxSs_Config
- Bpc : XDpRxSs_UsrOpt

### - c -

- ColorFormat : XDpRxSs_Config
- Config : XDpRxSs

### - d -

- DeviceId : XDpRxSs_SubCoreConfig , XDpRxSs_Config
- Dp159Offset : XDpRxSs_Dp159Data
- Dp159Value : XDpRxSs_Dp159Data
- DpConfig : XDpRxSs_DpSubCore
- DpPtr : XDpRxSs
- DpSubCore : XDpRxSs_Config

### - e -

- EdidDataPtr : XDpRxSs
- EdidSize : XDpRxSs

### - h -

- HdcpEnable : XDpRxSs_Config

### - i -

- IicConfig : XDpRxSs_IicSubCore
- IicPtr : XDpRxSs
- IicSubCore : XDpRxSs_Config
- IsPresent : XDpRxSs_DpSubCore , XDpRxSs_IicSubCore
- IsReady : XDpRxSs

### - l -

- LaneCount : XDpRxSs_UsrOpt
- LinkBwCallback : XDpRxSs
- LinkBwRef : XDpRxSs
- LinkRate : XDpRxSs_UsrOpt

### - m -

- MaxBpc : XDpRxSs_Config
- MaxLaneCount : XDpRxSs_Config
- MaxNumAudioCh : XDpRxSs_Config
- MstSupport : XDpRxSs_UsrOpt , XDpRxSs_Config

### - n -

- NumMstStreams : XDpRxSs_Config
- NumOfStreams : XDpRxSs_UsrOpt

### - p -

- PllResetCallback : XDpRxSs
- PllResetRef : XDpRxSs

### - s -

- SecondaryChEn : XDpRxSs_Config

### - u -

- UnplugCallback : XDpRxSs
- UnplugRef : XDpRxSs
- UsrOpt : XDpRxSs

### - v -

- VBlankCount : XDpRxSs
- VBlankEnable : XDpRxSs