| qspipsu Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Macros

- b
- i
- m
- n
- p
- s
- x

### - b -

- BYTES1024_PER_PAGE : xqspipsu.h
- BYTES256_PER_PAGE : xqspipsu.h
- BYTES512_PER_PAGE : xqspipsu.h

### - i -

- IOU_TAPDLY_BYPASS_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- ISSI_ID_BYTE0 : xqspipsu_flash_config.h

### - m -

- MAX_DELAY_CNT : xqspipsu.c , xqspipsu_xfer.c

### - n -

- NUM_OF_SECTORS1024 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS128 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS16 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS2 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS2048 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS256 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS32 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS4 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS4096 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS512 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS64 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS8 : xqspipsu.h
- NUM_OF_SECTORS8192 : xqspipsu.h

### - p -

- PAGES1024_PER_SECTOR : xqspipsu.h
- PAGES128_PER_SECTOR : xqspipsu.h
- PAGES16_PER_SECTOR : xqspipsu.h
- PAGES256_PER_SECTOR : xqspipsu.h
- PAGES512_PER_SECTOR : xqspipsu.h

### - s -

- SECTOR_SIZE_128K : xqspipsu.h
- SECTOR_SIZE_256K : xqspipsu.h
- SECTOR_SIZE_512K : xqspipsu.h
- SECTOR_SIZE_64K : xqspipsu.h

### - x -

- XQSPIPS_BASEADDR : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPS_EN_REG : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPS_LQSPI_CFG_RST_STATE : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPS_LQSPI_CR_4_BYTE_STATE : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPS_LQSPI_CR_INST_MASK : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPS_LQSPI_CR_RST_STATE : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_CFG_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_CLK_ACTIVE_LOW_OPTION : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CLK_PHASE_1_OPTION : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CLK_PRESCALE_128 : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CLK_PRESCALE_16 : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CLK_PRESCALE_2 : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CLK_PRESCALE_256 : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CLK_PRESCALE_32 : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CLK_PRESCALE_4 : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CLK_PRESCALE_64 : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CLK_PRESCALE_8 : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CONNECTION_MODE_PARALLEL : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CONNECTION_MODE_SINGLE : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CONNECTION_MODE_STACKED : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_CR_PRESC_MAXIMUM : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_DATA_DLY_ADJ_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQspiPsu_Disable : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_DMA_BYTES_MAX : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_EN_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQspiPsu_Enable : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_FIFO_CTRL_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_FREQ_100MHZ : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_FREQ_150MHZ : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_FREQ_37_5MHZ : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_FREQ_40MHZ : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_GEN_FIFO_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_GENFIFO_CS_HOLD : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_GENFIFO_CS_SETUP : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_GENFIFO_EXP_START : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_GENFIFO_IMM_DATA_MASK : xqspipsu_hw.h
- XQspiPsu_GetLqspiConfigReg : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_GF_SNAPSHOT_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_GF_THRESHOLD_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_GPIO_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_H_ : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_HW_H : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_IDR_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_IER_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_IMR_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQspiPsu_In32 : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_ISR_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LPBK_DLY_ADJ_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LQSPI_CR_ADDR_32BIT_MASK : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LQSPI_CR_LINEAR_MASK : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LQSPI_CR_MODE_BITS_MASK : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LQSPI_CR_MODE_EN_MASK : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LQSPI_CR_MODE_ON_MASK : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LQSPI_CR_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LQSPI_CR_SEP_BUS_MASK : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LQSPI_CR_TWO_MEM_MASK : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LQSPI_CR_U_PAGE_MASK : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_LQSPI_LESS_THEN_SIXTEENMB : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_LQSPI_MODE_OPTION : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_MANUAL_START_OPTION : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_MOD_ID_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_MSG_FLAG_POLL : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_MSG_FLAG_RX : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_MSG_FLAG_STRIPE : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_MSG_FLAG_TX : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_NUM_OPTIONS : xqspipsu_options.c
- XQspiPsu_Out32 : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_POLL_CFG_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_QSPIDMA_DST_ADDR_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_READMODE_DMA : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_READMODE_IO : xqspipsu.h
- XQspiPsu_ReadReg : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_RX_COPY_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_RXADDR_OVER_32BIT : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_RXD_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_SEL_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQspiPsu_Select : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_SELECT_FLASH_BUS_BOTH : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_SELECT_FLASH_BUS_LOWER : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_SELECT_FLASH_BUS_UPPER : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_SELECT_FLASH_CS_BOTH : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_SELECT_FLASH_CS_LOWER : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_SELECT_FLASH_CS_UPPER : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_SELECT_MODE_DUALSPI : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_SELECT_MODE_QUADSPI : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_SELECT_MODE_SPI : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_SET_WP : xqspipsu.h
- XQSPIPSU_TX_THRESHOLD_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_TXD_OFFSET : xqspipsu_hw.h
- XQspiPsu_WriteReg : xqspipsu_hw.h
- XQSPIPSU_XFER_STS_OFFSET : xqspipsu_hw.h