| spi Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- d
- f
- h
- i
- m
- n
- r
- s
- u
- x

### - a -

- AxiFullBaseAddress : XSpi_Config
- AxiInterface : XSpi_Config

### - b -

- BaseAddr : XSpi
- BaseAddress : XSpi_Config
- BytesTransferred : XSpi_Stats

### - d -

- DataWidth : XSpi_Config , XSpi
- DeviceId : XSpi_Config

### - f -

- FifosDepth : XSpi_Config , XSpi
- FlashBaseAddr : XSpi

### - h -

- HasFifos : XSpi_Config , XSpi

### - i -

- IsBusy : XSpi
- IsReady : XSpi
- IsStarted : XSpi

### - m -

- ModeFaults : XSpi_Stats

### - n -

- NumInterrupts : XSpi_Stats
- NumSlaveBits : XSpi , XSpi_Config

### - r -

- RecvBufferPtr : XSpi
- RecvOverruns : XSpi_Stats
- RemainingBytes : XSpi
- RequestedBytes : XSpi

### - s -

- SendBufferPtr : XSpi
- SlaveModeFaults : XSpi_Stats
- SlaveOnly : XSpi , XSpi_Config
- SlaveSelectMask : XSpi
- SlaveSelectReg : XSpi
- SpiMode : XSpi , XSpi_Config
- Stats : XSpi
- StatusHandler : XSpi
- StatusRef : XSpi

### - u -

- Use_Startup : XSpi_Config

### - x -

- XipMode : XSpi_Config , XSpi
- XmitUnderruns : XSpi_Stats