| dfeccf Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- All
- Functions
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- m
- x

Here is a list of all documented functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the documentation:

### - m -

- main() : xdfeccf_examples.c

### - x -

- XDfeCcf_Activate() : xdfeccf.c
- XDFECCF_ACTIVE_SET_NUM : xdfeccf.c
- XDfeCcf_AddCC() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_AddCCtoCCCfg() : xdfeccf.c
- XDFECCF_ANT_NUM_MAX : xdfeccf.h
- XDFECCF_ANTENNA_INTERLEAVE_CFG : xdfeccf_sinit.c
- XDFECCF_BASEADDR_PROPERTY : xdfeccf_sinit.c
- XDFECCF_BASEADDR_SIZE : xdfeccf_sinit.c
- XDFECCF_BUS_NAME : xdfeccf_sinit.c
- XDFECCF_CC_NUM : xdfeccf.h
- XDfeCcf_ClearEventStatus() : xdfeccf.h
- XDFECCF_COMPATIBLE_PROPERTY : xdfeccf_sinit.c
- XDFECCF_COMPATIBLE_STRING : xdfeccf_sinit.c
- XDfeCcf_Configure() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_Deactivate() : xdfeccf.c
- XDFECCF_DRIVER_VERSION_MAJOR : xdfeccf.c
- XDFECCF_DRIVER_VERSION_MINOR : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetActiveSets() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetCarrierCfg() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetCC() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetCurrentCCCfg() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetCurrentCCCfgSwitchable() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetEmptyCCCfg() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetEventStatus() : xdfeccf.h
- XDfeCcf_GetInterruptMask() : xdfeccf.h
- XDfeCcf_GetOverflowStatus() : xdfeccf.h
- XDfeCcf_GetStateID() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetTDataDelay() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetTDataDelayFromCCCfg() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetTriggersCfg() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetTUserDelay() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_GetVersions() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_Initialize() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_InstanceClose() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_InstanceInit() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_LoadCoefficients() : xdfeccf.c
- XDFECCF_MAX_NUM_INSTANCES : xdfeccf.h
- XDfeCcf_multiAddCC_1xNR100_3xNR20_Example() : xdfeccf_examples.c , xdfeccf_multiAddCC_1xNR100_3xNR20_example.c
- XDfeCcf_MultiInstancesExample() : xdfeccf_examples.c , xdfeccf_multi_instance_initialization_example.c
- XDFECCF_NODE_NAME_MAX_LENGTH : xdfeccf.h
- XDFECCF_NUM_ANTENNA_CFG : xdfeccf_sinit.c
- XDFECCF_NUM_CC_PER_ANTENNA_CFG : xdfeccf_sinit.c
- XDFECCF_NUM_COEFF : xdfeccf.h
- XDfeCcf_PassThroughExample() : xdfeccf_pass_through_example.c , xdfeccf_examples.c
- XDFECCF_PLATFORM_DEVICE_DIR : xdfeccf_sinit.c
- XDfeCcf_RemoveCC() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_RemoveCCfromCCCfg() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_Reset() : xdfeccf.c
- XDFECCF_SEQ_LENGTH_MAX : xdfeccf.h
- XDfeCcf_SetAntennaCfgInCCCfg() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_SetInterruptMask() : xdfeccf.h
- XDfeCcf_SetNextCCCfgAndTrigger() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_SetNextCCCfgAndTriggerSwitchable() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_SetRegBank() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_SetTriggersCfg() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_SetTUserDelay() : xdfeccf.c
- XDFECCF_STATE_CONFIGURED : xdfeccf.h
- XDFECCF_STATE_INITIALISED : xdfeccf.h
- XDFECCF_STATE_NOT_READY : xdfeccf.h
- XDFECCF_STATE_OPERATIONAL : xdfeccf.h
- XDFECCF_STATE_READY : xdfeccf.h
- XDFECCF_STATE_RESET : xdfeccf.h
- XDfeCcf_StateId : xdfeccf.h
- XDFECCF_SWITCHABLE_CFG : xdfeccf_sinit.c
- XDFECCF_TAP_NUMBER_MAX : xdfeccf.c
- XDFECCF_TUSER_WIDTH_CFG : xdfeccf_sinit.c
- XDFECCF_U32_NUM_BITS : xdfeccf.c
- XDfeCcf_UpdateAntenna() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_UpdateAntennaCfg() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_UpdateAntennaCfgSwitchable() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_UpdateCC() : xdfeccf.c
- XDfeCcf_UpdateCCinCCCfg() : xdfeccf.c
- XDfeSi570_SetMgtOscillator() : xdfeccf_examples.c
- XST_FAILURE : xdfeccf.h
- XST_SUCCESS : xdfeccf.h