| uartns550 Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Macros

- x

### - x -

- XUartNs550_DisableIntr : xuartns550_l.h
- XUartNs550_EnableIntr : xuartns550_l.h
- XUartNs550_GetLineControlReg : xuartns550_l.h
- XUartNs550_GetLineStatusReg : xuartns550_l.h
- XUartNs550_IsReceiveData : xuartns550_l.h
- XUartNs550_IsTransmitEmpty : xuartns550_l.h
- XUartNs550_ReadReg : xuartns550_l.h
- XUartNs550_SetLineControlReg : xuartns550_l.h
- XUartNs550_WriteReg : xuartns550_l.h
- XUN_DLL_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_DLM_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_DRLM_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_DRLS_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_ERROR_BREAK_MASK : xuartns550.h
- XUN_ERROR_FRAMING_MASK : xuartns550.h
- XUN_ERROR_NONE : xuartns550.h
- XUN_ERROR_OVERRUN_MASK : xuartns550.h
- XUN_ERROR_PARITY_MASK : xuartns550.h
- XUN_EVENT_MODEM : xuartns550.h
- XUN_EVENT_RECV_DATA : xuartns550.h
- XUN_EVENT_RECV_ERROR : xuartns550.h
- XUN_EVENT_RECV_TIMEOUT : xuartns550.h
- XUN_EVENT_SENT_DATA : xuartns550.h
- XUN_FCR_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_FIFO_ENABLE : xuartns550_l.h
- XUN_FIFO_RX_RESET : xuartns550_l.h
- XUN_FIFO_RX_TRIG_LSB : xuartns550_l.h
- XUN_FIFO_RX_TRIG_MSB : xuartns550_l.h
- XUN_FIFO_RX_TRIGGER : xuartns550_l.h
- XUN_FIFO_TRIGGER_01 : xuartns550.h
- XUN_FIFO_TRIGGER_04 : xuartns550.h
- XUN_FIFO_TRIGGER_08 : xuartns550.h
- XUN_FIFO_TRIGGER_14 : xuartns550.h
- XUN_FIFO_TX_RESET : xuartns550_l.h
- XUN_FORMAT_1_STOP_BIT : xuartns550.h
- XUN_FORMAT_2_STOP_BIT : xuartns550.h
- XUN_FORMAT_5_BITS : xuartns550.h
- XUN_FORMAT_6_BITS : xuartns550.h
- XUN_FORMAT_7_BITS : xuartns550.h
- XUN_FORMAT_8_BITS : xuartns550.h
- XUN_FORMAT_EVEN_PARITY : xuartns550.h
- XUN_FORMAT_NO_PARITY : xuartns550.h
- XUN_FORMAT_ODD_PARITY : xuartns550.h
- XUN_IER_MODEM_STATUS : xuartns550_l.h
- XUN_IER_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_IER_RX_DATA : xuartns550_l.h
- XUN_IER_RX_LINE : xuartns550_l.h
- XUN_IER_TX_EMPTY : xuartns550_l.h
- XUN_IIR_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_INT_ID_FIFOS_ENABLED : xuartns550_l.h
- XUN_INT_ID_MASK : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_2_STOP_BITS : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_6_DATA_BITS : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_7_DATA_BITS : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_8_DATA_BITS : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_DLAB : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_ENABLE_PARITY : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_EVEN_PARITY : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_LENGTH_MASK : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_PARITY_MASK : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_SET_BREAK : xuartns550_l.h
- XUN_LCR_STICK_PARITY : xuartns550_l.h
- XUN_LSR_BREAK_INT : xuartns550_l.h
- XUN_LSR_DATA_READY : xuartns550_l.h
- XUN_LSR_ERROR_BREAK : xuartns550_l.h
- XUN_LSR_FRAMING_ERROR : xuartns550_l.h
- XUN_LSR_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_LSR_OVERRUN_ERROR : xuartns550_l.h
- XUN_LSR_PARITY_ERROR : xuartns550_l.h
- XUN_LSR_RX_FIFO_ERROR : xuartns550_l.h
- XUN_LSR_TX_BUFFER_EMPTY : xuartns550_l.h
- XUN_LSR_TX_EMPTY : xuartns550_l.h
- XUN_MCR_DTR : xuartns550_l.h
- XUN_MCR_LOOP : xuartns550_l.h
- XUN_MCR_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_MCR_OUT_1 : xuartns550_l.h
- XUN_MCR_OUT_2 : xuartns550_l.h
- XUN_MCR_RTS : xuartns550_l.h
- XUN_MODEM_CTS_DELTA_MASK : xuartns550.h
- XUN_MODEM_CTS_MASK : xuartns550.h
- XUN_MODEM_DCD_DELTA_MASK : xuartns550.h
- XUN_MODEM_DCD_MASK : xuartns550.h
- XUN_MODEM_DSR_DELTA_MASK : xuartns550.h
- XUN_MODEM_DSR_MASK : xuartns550.h
- XUN_MODEM_RING_STOP_MASK : xuartns550.h
- XUN_MODEM_RINGING_MASK : xuartns550.h
- XUN_MSR_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_OPTION_ASSERT_DTR : xuartns550.h
- XUN_OPTION_ASSERT_OUT1 : xuartns550.h
- XUN_OPTION_ASSERT_OUT2 : xuartns550.h
- XUN_OPTION_ASSERT_RTS : xuartns550.h
- XUN_OPTION_DATA_INTR : xuartns550.h
- XUN_OPTION_FIFOS_ENABLE : xuartns550.h
- XUN_OPTION_LOOPBACK : xuartns550.h
- XUN_OPTION_MODEM_INTR : xuartns550.h
- XUN_OPTION_RESET_RX_FIFO : xuartns550.h
- XUN_OPTION_RESET_TX_FIFO : xuartns550.h
- XUN_OPTION_RXLINE_INTR : xuartns550.h
- XUN_OPTION_SET_BREAK : xuartns550.h
- XUN_RBR_OFFSET : xuartns550_l.h
- XUN_THR_OFFSET : xuartns550_l.h