| axicdma Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- APIs
- File List
- Examples

- All
- Functions
- Typedefs
- Macros

- x

### - x -

- XAXICDMA_BD_ADDRLEN_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_BUFDST_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_BUFDST_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_BUFSRC_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_BUFSRC_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_CTRL_LEN_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_CTRL_LENGTH_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_HASDRE_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_HW_NUM_BYTES : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_ISLITE_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_MAX_LEN_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_MINIMUM_ALIGNMENT : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_NDESC_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_NDESC_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_NUM_WORDS : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_PHYS_ADDR_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_PHYS_ADDR_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_START_CLEAR : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_ALL_ERR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_ALL_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_COMPLETE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_DEC_ERR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_INT_ERR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_SLV_ERR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_TO_CLEAR : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_WORDLEN_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BTT_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CDESC_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CDESC_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_COALESCE_MAX : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CR_KHOLE_RD_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CR_KHOLE_WR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CR_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CR_RESET_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CR_SGMODE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_DELAY_MAX : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_DESC_LSB_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_DSTADDR_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_DSTADDR_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAxiCdma_ReadReg : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_ALL_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_DECODE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_INTERNAL_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_SG_DEC_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_SG_INT_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_SG_SLV_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_SLAVE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_IDLE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_SGINCLD_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SRCADDR_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SRCADDR_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_TDESC_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_TDESC_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAxiCdma_WriteReg : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_COALESCE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_DELAY_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_IRQ_ALL_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_IRQ_DELAY_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_IRQ_ERROR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_IRQ_IOC_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_IRQ_SIMPLE_ALL_MASK : xaxicdma_hw.h