| aiengine Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

- Data Structures
- Data Fields

Data Fields
XAieDma_ShimBdAxi Struct Reference

This typedef contains the AXI attributes for the BD. More...

## Data Fields
u8 | Smid
| SMID value for the AXI-MM transfer. More...
u8 | BrstLen
| AXI Burst length (AxLEN) for the AXI-MM transfer. More...
u8 | Qos
| AXI Qos bits (AxQOS) for the AXI-MM transfer. More...
u8 | Cache
| AxCACHE bits for the AXI-MM transfer. More...
u8 | Secure
| Secure/Non-secure AXI-MM transfer. More...

## Detailed Description

This typedef contains the AXI attributes for the BD.

## Field Documentation

u8 XAieDma_ShimBdAxi::BrstLen

AXI Burst length (AxLEN) for the AXI-MM transfer.

Referenced by XAieDma_ShimBdClear(), XAieDma_ShimBdSetAxi(), and XAieDma_ShimBdWrite().

u8 XAieDma_ShimBdAxi::Cache

AxCACHE bits for the AXI-MM transfer.

Referenced by XAieDma_ShimBdClear(), XAieDma_ShimBdSetAxi(), and XAieDma_ShimBdWrite().

u8 XAieDma_ShimBdAxi::Qos

AXI Qos bits (AxQOS) for the AXI-MM transfer.

Referenced by XAieDma_ShimBdClear(), XAieDma_ShimBdSetAxi(), and XAieDma_ShimBdWrite().

u8 XAieDma_ShimBdAxi::Secure

Secure/Non-secure AXI-MM transfer.

Referenced by XAieDma_ShimBdClear(), XAieDma_ShimBdSetAxi(), and XAieDma_ShimBdWrite().

u8 XAieDma_ShimBdAxi::Smid

SMID value for the AXI-MM transfer.

Referenced by XAieDma_ShimBdClear(), XAieDma_ShimBdSetAxi(), and XAieDma_ShimBdWrite().