| axicdma Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- APIs
- File List
- Examples

Functions
xaxicdma_intr.c File Reference

## Functions
void | XAxiCdma_IntrEnable (XAxiCdma *InstancePtr, u32 Mask)
| This function enables interrupts specified by the Mask. More...
u32 | XAxiCdma_IntrGetEnabled (XAxiCdma *InstancePtr)
| This function gets the mask for the interrupts that are currently enabled. More...
void | XAxiCdma_IntrDisable (XAxiCdma *InstancePtr, u32 Mask)
| This function disables interrupts specified by the Mask. More...
void | XAxiCdma_IntrHandler (void *HandlerRef)
| This function is the interrupt handler for the driver, it handles all the interrupts. More...