| i2stx Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

Data Structures
xi2stx_debug.h File Reference

## Data Structures
struct | XI2s_Tx_LogItem
| This structure is used to store log events. More...
struct | XI2s_Tx_Log
| The I2s Transmitter Log buffer. More...

## Macros
#define | XI2S_TX_LOG_ITEM_BUFFER_SIZE (256)
| @ name Log Item Buffer Size More...

## Enumerations
XI2s_Tx_LogEvt
enum | XI2s_Tx_LogEvt { XI2S_TX_AES_BLKCMPLT_EVT, XI2S_TX_AES_BLKSYNCERR_EVT, XI2S_TX_AES_CHSTSUPD_EVT, XI2S_TX_AUD_UNDRFLW_EVT, XI2S_TX_LOG_EVT_INVALID }
| These constants specify different types of handlers and is used to differentiate interrupt requests from the I2S Transmitter peripheral. More...