| sysmonpsv Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

Macros | Functions
xsysmonpsv_intr.c File Reference

## Macros
#define | XSYSMONPSV_INTR_OFFSET 0xCU
| Interrupt register offset. More...

## Functions
void | XSysMonPsv_IntrEnable (XSysMonPsv *InstancePtr, u32 Mask, u8 IntrNum)
| Enables the specified interrupts in the device. More...
u32 | XSysMonPsv_IntrGetEnabled (XSysMonPsv *InstancePtr, u8 IntrNum)
| Returns the enabled interrupts read from the Interrupt Mask Register (IMR). More...
void | XSysMonPsv_IntrDisable (XSysMonPsv *InstancePtr, u32 Mask, u8 IntrNum)
| Disables the specified interrupts in the device. More...
u32 | XSysMonPsv_IntrGetStatus (XSysMonPsv *InstancePtr)
| Returns the interrupt status read from Interrupt Status Register(ISR). More...
void | XSysMonPsv_IntrClear (XSysMonPsv *InstancePtr, u32 Mask)
| Clears the specified interrupts in the Interrupt Status Register (ISR). More...
void | XSysMonPsv_SetNewDataIntSrc (XSysMonPsv *InstancePtr, XSysMonPsv_Supply Supply, u32 Mask)
| Sets a supply as a source new data interrupt. More...