| dp21txss Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- b
- c
- d
- h
- i
- m
- n
- s
- t
- u
- v

### - b -

- BaseAddress : XDpTxSs_Config
- Bpc : XDpTxSs_UsrOpt

### - c -

- Config : XDpTxSs

### - d -

- DeviceId : XDpTxSs_Config
- DpConfig : XDpTxSs_DpSubCore
- DpPtr : XDpTxSs
- DpSubCore : XDpTxSs_Config
- DsConfig : XDpTxSs_DsSubCore
- DsSubCore : XDpTxSs_Config

### - h -

- Hdcp1xConfig : XDpTxSs_Hdcp1xSubCore
- Hdcp1xSubCore : XDpTxSs_Config
- Hdcp22Config : XDpTxSs_Hdcp22SubCore
- Hdcp22Enable : XDpTxSs_Config
- Hdcp22SubCore : XDpTxSs_Config
- HdcpEnable : XDpTxSs_Config
- HdcpProtocol : XDpTxSs

### - i -

- IsPresent : XDpTxSs_VtcSubCore , XDpTxSs_DsSubCore , XDpTxSs_Hdcp22SubCore , XDpTxSs_TmrCtrSubCore , XDpTxSs_Hdcp1xSubCore , XDpTxSs_DpSubCore
- IsReady : XDpTxSs

### - m -

- MaxBpc : XDpTxSs_Config
- MaxLaneCount : XDpTxSs_Config
- MstSupport : XDpTxSs_UsrOpt , XDpTxSs_Config

### - n -

- NumMstStreams : XDpTxSs_Config
- NumOfStreams : XDpTxSs_UsrOpt

### - s -

- SecondaryChEn : XDpTxSs_Config

### - t -

- TmrCtrConfig : XDpTxSs_TmrCtrSubCore
- TmrCtrSubCore : XDpTxSs_Config

### - u -

- UsrHpdEventData : XDpTxSs
- UsrHpdPulseData : XDpTxSs
- UsrOpt : XDpTxSs

### - v -

- VmId : XDpTxSs_UsrOpt
- VtcAdjustBs : XDpTxSs_UsrOpt
- VtcConfig : XDpTxSs_VtcSubCore
- VtcPtr : XDpTxSs
- VtcSubCore : XDpTxSs_Config