| uartns550 Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

Functions
xuartns550_l.c File Reference

## Functions
void | XUartNs550_SendByte (UINTPTR BaseAddress, u8 Data)
| This function sends a data byte with the UART. More...
u8 | XUartNs550_RecvByte (UINTPTR BaseAddress)
| This function receives a byte from the UART. More...
void | XUartNs550_SetBaud (UINTPTR BaseAddress, u32 InputClockHz, u32 BaudRate)
| Set the baud rate for the UART. More...