| uartps Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

Functions
xuartps_hw.c File Reference

## Functions
void | XUartPs_SendByte (u32 BaseAddress, u8 Data)
| This function sends one byte using the device. More...
u8 | XUartPs_RecvByte (u32 BaseAddress)
| This function receives a byte from the device. More...
void | XUartPs_ResetHw (u32 BaseAddress)
| This function resets UART. More...
void | XUartPs_WaitTransmitDone (u32 BaseAddress)
| This function waits for transmission to complete. More...