| axis_switch Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- All
- Functions
- Variables
- Macros

- XAXIS_SCR_CTRL_OFFSET : xaxis_switch_hw.h
- XAXIS_SCR_CTRL_REG_UPDATE_MASK : xaxis_switch_hw.h
- XAXIS_SCR_MI_MUX_END_OFFSET : xaxis_switch_hw.h
- XAXIS_SCR_MI_MUX_START_OFFSET : xaxis_switch_hw.h
- XAXIS_SCR_MI_X_DISABLE_MASK : xaxis_switch_hw.h
- XAXIS_SCR_MI_X_DISABLE_SHIFT : xaxis_switch_hw.h
- XAXIS_SCR_MI_X_MUX_MASK : xaxis_switch_hw.h
- XAXIS_SWITCH_DEVICE_ID : xaxis_switch_example.c
- XAXIS_SWITCH_H_ : xaxis_switch.h
- XAXIS_SWITCH_HW_H_ : xaxis_switch_hw.h
- XAxisScr_In32 : xaxis_switch_hw.h
- XAxisScr_Out32 : xaxis_switch_hw.h
- XAxisScr_ReadReg : xaxis_switch_hw.h
- XAxisScr_RegUpdateDisable : xaxis_switch.h
- XAxisScr_RegUpdateEnable : xaxis_switch.h
- XAxisScr_WriteReg : xaxis_switch_hw.h