| uartpsv Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

Functions
xuartpsv_hw.c File Reference

## Functions
void | XUartPsv_SendByte (UINTPTR BaseAddress, u8 Data)
| This function sends one byte using the device. More...
u8 | XUartPsv_RecvByte (UINTPTR BaseAddress)
| This function receives a byte from the device. More...
void | XUartPsv_ResetHw (UINTPTR BaseAddress)
| This function resets UART. More...