| clk_wiz Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

Functions
xclk_wiz_intr.c File Reference

## Functions
void | XClk_Wiz_InterruptEnable (XClk_Wiz *InstancePtr, u32 Mask)
| XClk_Wiz_InterruptEnable will enable the interrupts present in the interrupt mask passed onto the function. More...
void | XClk_Wiz_InterruptDisable (XClk_Wiz *InstancePtr, u32 Mask)
| XClk_Wiz_InterruptDisable will disable the interrupts present in the interrupt mask passed onto the function. More...
u32 | XClk_Wiz_InterruptGetEnabled (XClk_Wiz *InstancePtr)
| XClk_Wiz_InterruptGetEnabled will get the interrupt mask set (enabled) in the CLK_WIZ core. More...
u32 | XClk_Wiz_InterruptGetStatus (XClk_Wiz *InstancePtr)
| XClk_Wiz_InterruptGetStatus will get the list of interrupts pending in the Interrupt Status Register of the CLK_WIZ core. More...
void | XClk_Wiz_InterruptClear (XClk_Wiz *InstancePtr, u32 Mask)
| XClk_Wiz_InterruptClear will clear the interrupts set in the Interrupt Status Register of the CLK_WIZ core. More...
int | XClk_Wiz_SetCallBack (XClk_Wiz *InstancePtr, u32 HandleType, void *CallBackFunc, void *CallBackRef)
| This routine installs an asynchronous callback function for the given HandlerType: More...
void | XClk_Wiz_IntrHandler (void *InstancePtr)
| This function is the interrupt handler for the CLK_WIZ core. More...