| rfdc Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

Functions
xrfdc_mb.c File Reference

## Functions
u32 | XRFdc_MultiBand (XRFdc *InstancePtr, u32 Type, u32 Tile_Id, u8 DigitalDataPathMask, u32 MixerInOutDataType, u32 DataConverterMask)
| User-level API to setup multiband configuration. More...
u32 | XRFdc_GetConnectedIQData (XRFdc *InstancePtr, u32 Type, u32 Tile_Id, u32 Block_Id, int *ConnectedIData, int *ConnectedQData)
| Get Data Converter connected for digital data paths I & Q. More...
int | XRFdc_GetConnectedIData (XRFdc *InstancePtr, u32 Type, u32 Tile_Id, u32 Block_Id)
| Get Data Converter connected for digital data path I. More...
int | XRFdc_GetConnectedQData (XRFdc *InstancePtr, u32 Type, u32 Tile_Id, u32 Block_Id)
| Get Data Converter connected for digital data path Q. More...
void | XRFdc_SetConnectedIQData (XRFdc *InstancePtr, u32 Type, u32 Tile_Id, u32 Block_Id, int ConnectedIData, int ConnectedQData)
| Set Data Converter connected for digital data path I and Q. More...
u32 | XRFdc_GetMultibandConfig (XRFdc *InstancePtr, u32 Type, u32 Tile_Id)
| Get Multiband Config data. More...