| ospipsv Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Macros

- LOCK_MAX_DELAY_CNT : xospipsv_hw.c
- MAX_DELAY_CNT : xospipsv_control.c
- MAX_DMA_DELAY_CNT : xospipsv_hw.c
- MAX_IDAC_DELAY_CNT : xospipsv_control.c
- MAX_STIG_DELAY_CNT : xospipsv_hw.c
- READ_ID : xospipsv.c
- SILICON_VERSION_1 : xospipsv.c
- TERA_MACRO : xospipsv_hw.c
- XOSPIPSV_CLK_PRESCALE_2 : xospipsv.h
- XOSPIPSV_CONNECTION_MODE_SINGLE : xospipsv.h
- XOSPIPSV_DAC_EN_OPTION : xospipsv.h
- XOSPIPSV_DLL_BYPASS_MODE : xospipsv.h
- XOSPIPSV_DUAL_BYTE_OP_DISABLE : xospipsv.h
- XOSPIPSV_EDGE_MODE_SDR_PHY : xospipsv.h
- XOSPIPSV_H_ : xospipsv.h
- XOSPIPSV_HWPIN_RESET : xospipsv.h
- XOSPIPSV_IDAC_MODE : xospipsv.h
- XOSPIPSV_LOWLEVEL_H_ : xospipsv_control.h
- XOSPIPSV_MSG_FLAG_RX : xospipsv.h
- XOSPIPSV_NO_SLAVE_SELCT_VALUE : xospipsv.h
- XOSPIPSV_NUM_OPTIONS : xospipsv_options.c
- XOSPIPSV_READ_1_1_1 : xospipsv.h
- XOspiPsv_ReadReg : xospipsv.h
- XOSPIPSV_RXADDR_OVER_32BIT : xospipsv.h
- XOSPIPSV_SDR_TX_VAL : xospipsv.h
- XOSPIPSV_SELECT_FLASH_CS0 : xospipsv.h
- XOSPIPSV_TAP_GRAN_SEL_MIN_FREQ : xospipsv.h