| axicdma Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- APIs
- File List
- Examples

- All
- Functions
- Typedefs
- Macros

- m
- x

Here is a list of all documented functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the documentation:

### - m -

- main() : xaxicdma_example_hybrid_intr.c , xaxicdma_example_simple_poll.c , xaxicdma_example_simple_intr.c , xaxicdma_example_sg_poll.c , xaxicdma_example_sg_intr.c , xaxicdma_example_hybrid_poll.c

### - x -

- XAxiCdma_Bd : xaxicdma_bd.h
- XAXICDMA_BD_ADDRLEN_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_BUFDST_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_BUFDST_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_BUFSRC_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_BUFSRC_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_CTRL_LEN_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_CTRL_LENGTH_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_HASDRE_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_HW_NUM_BYTES : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_ISLITE_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_MAX_LEN_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_MINIMUM_ALIGNMENT : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_NDESC_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_NDESC_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_NUM_WORDS : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_PHYS_ADDR_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_PHYS_ADDR_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_START_CLEAR : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_ALL_ERR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_ALL_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_COMPLETE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_DEC_ERR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_INT_ERR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_STS_SLV_ERR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_TO_CLEAR : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_BD_WORDLEN_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAxiCdma_BdClear() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdClearSts() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdClone() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdGetDstBufAddr() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdGetLength() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdGetNextPtr() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdGetPhysAddr() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdGetSrcBufAddr() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdGetSts() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdRingAlloc() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingClone() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingCntCalc() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingCreate() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingFree() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingFromHw() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingGetCnt() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingGetCurrBd() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingGetFreeCnt() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingMemCalc() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingNext() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingPrev() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingSnapShotCurrBd() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingToHw() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdRingUnAlloc() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdSetCurBdPtr() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdSetDstBufAddr() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdSetHasDRE() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdSetIsLite() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdSetLength() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdSetMaxLen() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdSetNextPtr() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdSetPhysAddr() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdSetSrcBufAddr() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_BdSetTailBdPtr() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_BdSetWordLen() : xaxicdma_bd.c
- XAXICDMA_BTT_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CDESC_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CDESC_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAxiCdma_CfgInitialize() : xaxicdma.c
- XAXICDMA_COALESCE_MAX : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CR_KHOLE_RD_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CR_KHOLE_WR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CR_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CR_RESET_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_CR_SGMODE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_DELAY_MAX : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_DESC_LSB_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_DSTADDR_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_DSTADDR_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAxiCdma_DumpBd() : xaxicdma_bd.c
- XAxiCdma_DumpRegisters() : xaxicdma.c
- XAxiCdma_GetCoalesce() : xaxicdma.c
- XAxiCdma_GetError() : xaxicdma.c
- XAxiCdma_HybridIntrExample() : xaxicdma_example_hybrid_intr.c
- XAxiCdma_HybridPollExample() : xaxicdma_example_hybrid_poll.c
- XAxiCdma_IntrDisable() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_IntrEnable() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_IntrGetEnabled() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_IntrHandler() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_IsBusy() : xaxicdma.c
- XAxiCdma_LookupConfig() : xaxicdma.h
- XAxiCdma_ReadReg : xaxicdma_hw.h
- XAxiCdma_Reset() : xaxicdma.c
- XAxiCdma_ResetIsDone() : xaxicdma.c
- XAxiCdma_SelectKeyHole() : xaxicdma.c
- XAxiCdma_SetCoalesce() : xaxicdma.c
- XAxiCdma_SgIntrExample() : xaxicdma_example_sg_intr.c
- XAxiCdma_SgPollExample() : xaxicdma_example_sg_poll.c
- XAxiCdma_SimpleIntrExample() : xaxicdma_example_simple_intr.c
- XAxiCdma_SimplePollExample() : xaxicdma_example_simple_poll.c
- XAxiCdma_SimpleTransfer() : xaxicdma.c
- XAXICDMA_SR_ERR_ALL_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_DECODE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_INTERNAL_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_SG_DEC_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_SG_INT_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_SG_SLV_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_ERR_SLAVE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_IDLE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SR_SGINCLD_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SRCADDR_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_SRCADDR_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_TDESC_MSB_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_TDESC_OFFSET : xaxicdma_hw.h
- XAxiCdma_WriteReg : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_COALESCE_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_DELAY_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_IRQ_ALL_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_IRQ_DELAY_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_IRQ_ERROR_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_IRQ_IOC_MASK : xaxicdma_hw.h
- XAXICDMA_XR_IRQ_SIMPLE_ALL_MASK : xaxicdma_hw.h