| v_deinterlacer Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

Data Structures | Enumerations | Functions
xv_deinterlacer_l2.h File Reference

## Data Structures
struct | XV_Deint_l2
| Deinterlacer Layer 2 data. More...

## Enumerations
enum | XV_DEINTERLACER_ALGO_NON_MEMORY_MODE { XV_DEINTERLACER_NON_MEMORY_BILINEAR = 0, XV_DEINTERLACER_NON_MEMORY_BOB, XV_DEINTERLACER_NON_MEMORY_PASSTHROUGH = 6 }
| This typedef eumerates the deinterlacer non memory mode algo type. More...
enum | XV_DEINTERLACER_ALGO_MEMORY_MODE { XV_DEINTERLACER_MEMORY_MEDIAN = 0, XV_DEINTERLACER_MEMORY_BOB, XV_DEINTERLACER_MEMORY_WEAVE, XV_DEINTERLACER_MEMORY_VERTICAL_TEMPORAL_LINEAR_INTERPOLATION, XV_DEINTERLACER_MEMORY_VERTICAL_TEMPORAL_MEDIAN, XV_DEINTERLACER_MEMORY_PASSTHROUGH = 6 }
| This typedef eumerates the deinterlacer memory mode algo type. More...

## Functions
int | XV_DeintInitialize (XV_Deint_l2 *InstancePtr, u16 DeviceId)
| This function initializes the core instance. More...
void | XV_DeintStart (XV_Deint_l2 *InstancePtr)
| This function starts the deinterlacer core. More...
void | XV_DeintStop (XV_Deint_l2 *InstancePtr)
| This function stops the deinterlacer core. More...
int | XV_DeintWaitForIdle (XV_Deint_l2 *InstancePtr)
| This function waits for the deinterlacer core to report "idle" status. More...
void | XV_DeintSetFieldBuffers (XV_Deint_l2 *InstancePtr, u64 memAddr, XVidC_ColorFormat cformat)
| This function sets the deinterlacer cores RD/WR field buffers addresses and color space. More...
void | XV_DeintDbgReportStatus (XV_Deint_l2 *InstancePtr)
| This function prints Deinterlacer status on console. More...