| dp21rxss Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

Functions
ti_lmk03318.c File Reference

## Functions
int | TI_LMK03318_EnableBypass (u32 I2CBaseAddress, u8 I2CSlaveAddress, u8 InPortID, u8 OutPortID)
| This function configures the TI LMK03318 to route the specified input port to the specified output port bypassing the PLL. More...
int | TI_LMK03318_Init (u32 I2CBaseAddress, u8 I2CSlaveAddress)
| This function initializes the TI LMK03318 with default values for use with the Video FMC. More...
int | TI_LMK03318_PowerDown (u32 I2CBaseAddress, u8 I2CSlaveAddress)
| This function puts the TI LMK03318 into sleep. More...
void | TI_LMK03318_RegisterDump (u32 I2CBaseAddress, u8 I2CSlaveAddress)
| This function displays a registerdump of the TI LMK03318 device. More...