| nandpsu Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- All
- Functions
- Variables
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- b
- c
- g
- l
- m
- o
- p
- r
- s
- v
- x

### - b -

- BLOCK_ERASE : xnandpsu_onfi.h

### - c -

- CHANGE_READ_COLUMN : xnandpsu_onfi.h
- CHANGE_READ_COLUMN_ENHANCED : xnandpsu_onfi.h
- CHANGE_ROW_ADDR : xnandpsu_onfi.h
- CHANGE_WRITE_COLUMN : xnandpsu_onfi.h
- COPYBACK_PROGRAM : xnandpsu_onfi.h
- COPYBACK_READ : xnandpsu_onfi.h

### - g -

- GET_FEATURES : xnandpsu_onfi.h

### - l -

- LUN_GET_FEATURES : xnandpsu_onfi.h
- LUN_SET_FEATURES : xnandpsu_onfi.h

### - m -

- MAX_CMDS : xnandpsu_onfi.h
- MULTIPLANE_BLOCK_ERASE : xnandpsu_onfi.h
- MULTIPLANE_COPYBACK_PROGRAM : xnandpsu_onfi.h
- MULTIPLANE_PAGE_PROGRAM : xnandpsu_onfi.h
- MULTIPLANE_READ : xnandpsu_onfi.h

### - o -

- ODT_CONFIGURE : xnandpsu_onfi.h

### - p -

- PAGE_CACHE_PROGRAM : xnandpsu_onfi.h
- PAGE_PROGRAM : xnandpsu_onfi.h

### - r -

- READ : xnandpsu_onfi.h
- READ_CACHE_END : xnandpsu_onfi.h
- READ_CACHE_RANDOM : xnandpsu_onfi.h
- READ_CACHE_SEQUENTIAL : xnandpsu_onfi.h
- READ_ID : xnandpsu_onfi.h
- READ_PARAM_PAGE : xnandpsu_onfi.h
- READ_STATUS : xnandpsu_onfi.h
- READ_STATUS_ENHANCED : xnandpsu_onfi.h
- READ_UNIQUE_ID : xnandpsu_onfi.h
- RESET : xnandpsu_onfi.h
- RESET_LUN : xnandpsu_onfi.h

### - s -

- SET_FEATURES : xnandpsu_onfi.h
- SMALL_DATA_MOVE : xnandpsu_onfi.h
- SYN_RESET : xnandpsu_onfi.h

### - v -

- VOLUME_SELECT : xnandpsu_onfi.h

### - x -

- XNANDPSU_INTERRUPT : xnandpsu.h
- XNANDPSU_MDMA : xnandpsu.h
- XNANDPSU_NVDDR : xnandpsu.h
- XNANDPSU_PIO : xnandpsu.h
- XNANDPSU_POLLING : xnandpsu.h
- XNANDPSU_SDMA : xnandpsu.h
- XNANDPSU_SDR : xnandpsu.h