| usb Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Macros

- c
- d
- e
- g
- i
- l
- m
- p
- r
- s
- u
- w
- x

### - c -

- Chapter9() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h

### - d -

- DmaIntrHandler() : xusb_dma_intr_storage.c

### - e -

- Ep0IntrHandler() : xusb_dma_intr_storage.c , xusb_keyboard.c , xusb_microphone.c , xusb_storage.c , xusb_storage.h , xusb_microphone.h , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_keyboard.h , xusb_mouse.c , xusb_mouse.h
- EP0ProcessInToken() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h
- EP0ProcessOutToken() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h
- Ep1IntrHandler() : xusb_keyboard.c , xusb_keyboard.h , xusb_dma_intr_storage.c , xusb_storage.h , xusb_microphone.c , xusb_mouse.c , xusb_mouse.h , xusb_storage.c , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_microphone.h
- Ep2IntrHandler() : xusb_dma_intr_storage.c , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_storage.c , xusb_storage.h
- ExecuteCommand() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h

### - g -

- GetConfiguration() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h
- GetDescriptor() : xusb_cp9.h , xusb_cp9.c
- GetInterface() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h
- GetMaxLUN() : xusb_storage.c , xusb_storage.h , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_dma_intr_storage.c
- GetStatus() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h
- GpioIsr() : xusb_keyboard.c , xusb_mouse.c

### - i -

- InitUsbInterface() : xusb_cp9.h , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_storage.h , xusb_storage.c , xusb_mouse.h , xusb_mouse.c , xusb_microphone.h , xusb_microphone.c , xusb_keyboard.h , xusb_keyboard.c , xusb_dma_intr_storage.c

### - l -

- LoadEP0() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h

### - m -

- main() : xusb_dma_intr_storage.c , xusb_keyboard.c , xusb_mouse.c , xusb_phy_read_write.c , xusb_microphone.c , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_storage.c
- MassStorageReset() : xusb_storage.h , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_dma_intr_storage.c , xusb_storage.c

### - p -

- ProcessRxCmd() : xusb_dma_intr_storage.c , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_storage.h , xusb_storage.c

### - r -

- Read10() : xusb_dma_intr_storage.c , xusb_storage.c , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_storage.h
- ReadTransfer() : xusb_dma_intr_storage.c

### - s -

- SetClearFeature() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h
- SetConfiguration() : xusb_cp9.h , xusb_cp9.c
- SetDescriptor() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h
- SetInterface() : xusb_cp9.c , xusb_cp9.h
- SetupControlWriteStatusStage() : xusb_cp9.h , xusb_cp9.c

### - u -

- UsbIfIntrHandler() : xusb_dma_intr_storage.c , xusb_keyboard.c , xusb_microphone.c , xusb_storage.c , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_storage.h , xusb_microphone.h , xusb_mouse.h , xusb_mouse.c , xusb_keyboard.h
- UsbIfPhyIntrHandler() : xusb_phy_read_write.c
- UsbKbdExample() : xusb_keyboard.c
- UsbMouseExample() : xusb_mouse.c

### - w -

- Write10() : xusb_dma_intr_storage.c , xusb_storage.c , xusb_storage_polled_mode.c , xusb_storage.h
- WriteTransfer() : xusb_dma_intr_storage.c

### - x -

- XUsb_CfgInitialize() : xusb.c
- XUsb_ConfigureDevice() : xusb.c
- XUsb_DmaIntrSetHandler() : xusb.h
- XUsb_DmaReset() : xusb.c
- XUsb_DmaTransfer() : xusb.c
- XUsb_EpConfigure() : xusb.h
- XUsb_EpDataRecv() : xusb.h
- XUsb_EpDataSend() : xusb.h
- XUsb_EpDisable() : xusb.h
- XUsb_EpEnable() : xusb.h
- XUsb_EpIsoTransferConfigure() : xusb.h
- XUsb_EpSetHandler() : xusb.h
- XUsb_EpStall() : xusb.h
- XUsb_EpUnstall() : xusb.h
- XUsb_ErrIntrSetHandler() : xusb.h
- XUsb_GetFrameNum() : xusb.c
- XUsb_IntrDisable() : xusb.h
- XUsb_IntrEnable() : xusb.h
- XUsb_IntrHandler() : xusb.h
- XUsb_IntrSetHandler() : xusb.h
- XUsb_LookupConfig() : xusb.h
- XUsb_ReadErrorCounters() : xusb.c
- XUsb_SetDeviceAddress() : xusb.c
- XUsb_SetTestMode() : xusb.c
- XUsb_SieReset() : xusb.c
- XUsb_Start() : xusb.c
- XUsb_Stop() : xusb.c
- XUsb_UlpiIntrSetHandler() : xusb.h
- XUsb_UlpiPhyReadRegister() : xusb.c
- XUsb_UlpiPhyWriteRegister() : xusb.c