| common Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

Macros | Typedefs
xenv_standalone.h File Reference

## Macros
#define | XENV_MEM_COPY(DestPtr, SrcPtr, Bytes) memcpy((void *) DestPtr, (const void *) SrcPtr, (size_t) Bytes)
| Copies a non-overlapping block of memory. More...
#define | XENV_MEM_FILL(DestPtr, Data, Bytes) memset((void *) DestPtr, (int) Data, (size_t) Bytes)
| Fills an area of memory with constant data. More...
#define | XENV_TIME_STAMP_GET(StampPtr)
| Time is derived from the 64 bit PPC timebase register. More...
#define | XENV_TIME_STAMP_DELTA_US(Stamp1Ptr, Stamp2Ptr) (0)
| This macro is not yet implemented and always returns 0. More...
#define | XENV_TIME_STAMP_DELTA_MS(Stamp1Ptr, Stamp2Ptr) (0)
| This macro is not yet implemented and always returns 0. More...
#define | XENV_USLEEP(delay)
| XENV_USLEEP(unsigned delay) More...

## Typedefs
typedef int | XENV_TIME_STAMP
| A structure that contains a time stamp used by other time stamp macros defined below. More...