| i3cpsx Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- Addr : XI3cPsx
- BaseAddress : XI3cPsx_Config
- CallBackRef : XI3cPsx
- Caps : XI3cPsx
- Config : XI3cPsx
- CurrByteCount : XI3cPsx
- DeviceCount : XI3cPsx_Config
- DeviceId : XI3cPsx_Config
- InputClockHz : XI3cPsx_Config
- Is10BitAddr : XI3cPsx
- IsReady : XI3cPsx
- IsRepeatedStart : XI3cPsx
- IsSend : XI3cPsx
- Options : XI3cPsx
- RecvBufferPtr : XI3cPsx
- RecvByteCount : XI3cPsx
- SendBufferPtr : XI3cPsx
- SendByteCount : XI3cPsx
- StatusHandler : XI3cPsx
- UpdateTxSize : XI3cPsx