| aiengine Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

- Data Structures
- Data Fields

Data Fields
XAieGbl_RegTileDmaCh Struct Reference

This typedef contains the attributes for Tile DMA Channel registers. More...

## Data Fields
u32 | CtrlOff
| Control register offset. More...
u32 | StatQOff
| Start BD register offset. More...
u32 | StsOff
| Status register offset. More...
XAieGbl_RegFldAttr | Rst
| Reset bit field attributes. More...
XAieGbl_RegFldAttr | En
| Enable bit field attributes. More...
XAieGbl_RegFldAttr | StatQ
| Start BD bit field attributes. More...
XAieGbl_RegFldAttr | Sts
| Channel status field attributes. More...

## Detailed Description

This typedef contains the attributes for Tile DMA Channel registers.

## Field Documentation

u32 XAieGbl_RegTileDmaCh::CtrlOff

Control register offset.

Referenced by XAieDma_TileChControl().

XAieGbl_RegFldAttr XAieGbl_RegTileDmaCh::En

Enable bit field attributes.

Referenced by XAieDma_TileChControl().

XAieGbl_RegFldAttr XAieGbl_RegTileDmaCh::Rst

Reset bit field attributes.

Referenced by XAieDma_TileChControl().

XAieGbl_RegFldAttr XAieGbl_RegTileDmaCh::StatQ

Start BD bit field attributes.

u32 XAieGbl_RegTileDmaCh::StatQOff

Start BD register offset.

XAieGbl_RegFldAttr XAieGbl_RegTileDmaCh::Sts

Channel status field attributes.

u32 XAieGbl_RegTileDmaCh::StsOff

Status register offset.