| ospipsv Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

Macros | Functions
xospipsv_options.c File Reference

## Macros
#define | XOSPIPSV_NUM_OPTIONS (sizeof(OptionsTable) / sizeof(OptionsMap))
| Total number of configuration options. More...

## Functions
u32 | XOspiPsv_SetOptions (XOspiPsv *InstancePtr, u32 Options)
| Sets the options for the OSPIPSV device driver.The options control how the device behaves relative to the OSPIPSV bus. More...
u32 | XOspiPsv_GetOptions (const XOspiPsv *InstancePtr)
| Gets the options for the OSPIPSV device. More...
u32 | XOspiPsv_SetClkPrescaler (XOspiPsv *InstancePtr, u8 Prescaler)
| Configures the clock according to the prescaler passed. More...
u32 | XOspiPsv_SetSdrDdrMode (XOspiPsv *InstancePtr, u32 Mode)
| Configures the edge mode (SDR or DDR). More...
u32 | XOspiPsv_SelectFlash (XOspiPsv *InstancePtr, u8 chip_select)
| Used to signify the OSPIPSV driver that the Hardware flash configuration being used. More...
void | XOspiPsv_ConfigureAutoPolling (const XOspiPsv *InstancePtr, u32 FlashMode)
| Configures how the controller will poll the device following a write transfer in DAC mode. More...