| v_frmbuf_rd Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- f
- i
- m
- p
- r
- s
- u
- y

### - a -

- AXIMMAddrWidth : XV_frmbufrd_Config
- AXIMMDataWidth : XV_frmbufrd_Config

### - b -

- BaseAddress : XV_frmbufrd_Config
- BGR8En : XV_frmbufrd_Config
- BGRA8En : XV_frmbufrd_Config
- BGRX8En : XV_frmbufrd_Config

### - c -

- CallbackDoneRef : XV_FrmbufRd_l2
- CallbackReadyRef : XV_FrmbufRd_l2
- Config : XV_frmbufrd

### - d -

- DeviceId : XV_frmbufrd_Config

### - f -

- FrameDoneCallback : XV_FrmbufRd_l2
- FrameReadyCallback : XV_FrmbufRd_l2
- FrmbufRd : XV_FrmbufRd_l2

### - i -

- Interlaced : XV_frmbufrd_Config
- IsReady : XV_frmbufrd
- IsTileFormat : XV_frmbufrd_Config

### - m -

- MaxDataWidth : XV_frmbufrd_Config
- MaxHeight : XV_frmbufrd_Config
- MaxWidth : XV_frmbufrd_Config

### - p -

- PixPerClk : XV_frmbufrd_Config

### - r -

- RGB16En : XV_frmbufrd_Config
- RGB8En : XV_frmbufrd_Config
- RGBA8En : XV_frmbufrd_Config
- RGBX10En : XV_frmbufrd_Config
- RGBX12En : XV_frmbufrd_Config
- RGBX8En : XV_frmbufrd_Config

### - s -

- Stream : XV_FrmbufRd_l2

### - u -

- UYVY8En : XV_frmbufrd_Config

### - y -

- Y10En : XV_frmbufrd_Config
- Y12En : XV_frmbufrd_Config
- Y16En : XV_frmbufrd_Config
- Y8En : XV_frmbufrd_Config
- Y_U_V10En : XV_frmbufrd_Config
- Y_U_V12En : XV_frmbufrd_Config
- Y_U_V8_420En : XV_frmbufrd_Config
- Y_U_V8En : XV_frmbufrd_Config
- Y_UV10_420En : XV_frmbufrd_Config
- Y_UV10En : XV_frmbufrd_Config
- Y_UV12_420En : XV_frmbufrd_Config
- Y_UV12En : XV_frmbufrd_Config
- Y_UV16_420En : XV_frmbufrd_Config
- Y_UV16En : XV_frmbufrd_Config
- Y_UV8_420En : XV_frmbufrd_Config
- Y_UV8En : XV_frmbufrd_Config
- YUV16En : XV_frmbufrd_Config
- YUV8En : XV_frmbufrd_Config
- YUVA8En : XV_frmbufrd_Config
- YUVX10En : XV_frmbufrd_Config
- YUVX12En : XV_frmbufrd_Config
- YUVX8En : XV_frmbufrd_Config
- YUYV8En : XV_frmbufrd_Config