| usbps Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- b
- c
- d
- e
- h
- i
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- w

### - b -

- BaseAddress : XUsbPs_Config
- bmRequestType : XUsbPs_SetupData
- bRequest : XUsbPs_SetupData
- BufferPtr : XUsbPs_EpOut , XUsbPs_EpIn
- BufSize : XUsbPs_EpSetup
- BytesTxed : XUsbPs_EpIn , XUsbPs_EpOut

### - c -

- Config : XUsbPs
- CurrentAltSetting : XUsbPs

### - d -

- DeviceConfig : XUsbPs
- DeviceID : XUsbPs_Config
- DMAMemPhys : XUsbPs_DeviceConfig
- dQH : XUsbPs_EpOut , XUsbPs_EpIn
- dTDBufs : XUsbPs_EpOut
- dTDCurr : XUsbPs_EpOut
- dTDHead : XUsbPs_EpIn
- dTDs : XUsbPs_EpOut , XUsbPs_EpIn
- dTDTail : XUsbPs_EpIn

### - e -

- Ep : XUsbPs_DeviceConfig
- EpCfg : XUsbPs_DeviceConfig

### - h -

- HandlerFunc : XUsbPs
- HandlerIsoFunc : XUsbPs_EpOut , XUsbPs_EpIn
- HandlerMask : XUsbPs
- HandlerRef : XUsbPs , XUsbPs_EpIn , XUsbPs_EpOut

### - i -

- In : XUsbPs_Endpoint , XUsbPs_EpConfig
- Interval : XUsbPs_EpOut , XUsbPs_EpIn

### - m -

- MaxPacketSize : XUsbPs_EpSetup
- MemAlloted : XUsbPs_EpOut

### - n -

- NumBufs : XUsbPs_EpSetup
- NumEndpoints : XUsbPs_DeviceConfig

### - o -

- Out : XUsbPs_Endpoint , XUsbPs_EpConfig

### - p -

- PhysAligned : XUsbPs_DeviceConfig

### - r -

- RequestedBytes : XUsbPs_EpOut , XUsbPs_EpIn

### - s -

- SetupData : XUsbPs

### - t -

- Type : XUsbPs_EpSetup

### - u -

- UserDataPtr : XUsbPs

### - w -

- wIndex : XUsbPs_SetupData
- wLength : XUsbPs_SetupData
- wValue : XUsbPs_SetupData