| axidma Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List
- Examples

Functions
xaxidma_bd.c File Reference

## Functions
int | XAxiDma_BdSetLength (XAxiDma_Bd *BdPtr, u32 LenBytes, u32 LengthMask)
| Set the length field for the given BD. More...
u32 | XAxiDma_BdSetBufAddr (XAxiDma_Bd *BdPtr, UINTPTR Addr)
| Set the BD's buffer address. More...
u32 | XAxiDma_BdSetBufAddrMicroMode (XAxiDma_Bd *BdPtr, UINTPTR Addr)
| Set the BD's buffer address when configured for Micro Mode. More...
int | XAxiDma_BdSetAppWord (XAxiDma_Bd *BdPtr, int Offset, u32 Word)
| Set the APP word at the specified APP word offset for a BD. More...
u32 | XAxiDma_BdGetAppWord (XAxiDma_Bd *BdPtr, int Offset, int *Valid)
| Get the APP word at the specified APP word offset for a BD. More...
void | XAxiDma_BdSetCtrl (XAxiDma_Bd *BdPtr, u32 Data)
| Set the control bits for a BD. More...
void | XAxiDma_DumpBd (XAxiDma_Bd *BdPtr)
| Dump the fields of a BD. More...