| v_deinterlacer Vitis Drivers API Documentation

- Overview
- Data Structures
- APIs
- File List

Functions
xv_deinterlacer_l2.c File Reference

## Functions
int | XV_DeintInitialize (XV_Deint_l2 *InstancePtr, u16 DeviceId)
| This function initializes the core instance. More...
void | XV_DeintStart (XV_Deint_l2 *InstancePtr)
| This function starts the deinterlacer core. More...
void | XV_DeintStop (XV_Deint_l2 *InstancePtr)
| This function stops the deinterlacer core. More...
int | XV_DeintWaitForIdle (XV_Deint_l2 *InstancePtr)
| This function waits for the deinterlacer core to report "idle" status. More...
void | XV_DeintSetFieldBuffers (XV_Deint_l2 *InstancePtr, u64 memAddr, XVidC_ColorFormat cformat)
| This function sets the deinterlacer cores RD/WR field buffers addresses and color space. More...
void | XV_DeintDbgReportStatus (XV_Deint_l2 *InstancePtr)
| This function prints Deinterlacer status on console. More...