# ZeroTier One

Пакет [ZeroTier One](https://www.zerotier.com) для сборок ultimate.

### Запуск на прошивках без web интерфейса

Для запуска сервиса выполнить в консоли ssh или из собственных скриптов:

```
/usr/sbin/zerotiner-one -d &
```

### Быстрый старт

1. Зарегистироваться на [my.zerotier.com](https://my.zerotier.com)
2. Получить ID сети, настроить сеть как приватную.
3. Из консоли камеры (web консоль или ssh) выполнить:

```
zerotier-cli join network_id где (ID сети полученный на этапе 2) в ответ будет отображен статус: <200 join OK>
```

4. Перейти в веб интерфейс на [my.zerotier.com](https://my.zerotier.com) и авторизовать только что подключенную камеру, авторизация происходит методом установки галочки напротив соотвествующего пира.

Настройка завершена.

Вся конфигурация хранится в /var/lib/zerotier-one, покинуть сеть (отключиться) можно выполнив команду в консоли:

```
zerotier-cli leave network_id где (ID сети полученный на этапе 2) в ответ будет отображен статус: <200 leave OK>
```
