顯示器EDID修補

使用EDID修補你可以進行顯示器型號的修改以及加入縮放選項。操作方法如下：

1.從顯示列表中選擇你要編輯的顯示器

2.如果顯示器的EDID沒有解析度範圍或不好，有選擇性地加入/修復解析度範圍

3.單擊“加入”按鈕加入解析度，再單擊解析度值進行編輯。選中某個解析度值再點擊“刪除”按鈕即可刪除此解析度。

4.編輯完成后，點擊“匯出”按鈕在桌面上生成修改好的修補文件。

安裝

安裝EDID修補有兩種方法：安裝顯示器修補文件，以及顯示器驅動：

安裝顯示器修補文件：

•將生成的DisplayVendorID-x文件夾複製到/system/library/displays/contents/resources/overrides（對於El Capitan系統則是/system/library/displays/overrides ）

•將生成的icons.plist複製到/system/library/displays/contents/resources/overrides（對於El Capitan則是/system/library/displays/overrides）

安裝顯示器驅動：

•將生成的DisplayEDID-x-x.kext複製到/library/extensions或efi/clover/kexts/other（取決於您的設定）

注意：在複製文件之前，請先關閉系統完整性保護（SIP)

其他資訊

對於16:10且想使用縮放解析度的顯示器，可以選擇如下類型顯示器：

•iMac顯示器

•MacBook Pro顯示器

•影院高畫質顯示器

•LED影院顯示器

對於16:9的，則可以選擇：

•Apple Thunderbolt顯示器（此種切勿用在內部顯示器上！）

•iMac視網膜顯示

•MacBook Air顯示器