
7c80_5abobd.bit    P1 --> 5ABOB
7c80_5abobd.pin    Pinout file for above
7c80_7i85d.bit     P1 --> 7I85
7c80_7i85d.pin     Pinout file for above
7c80_7i89d.bit     P1 --> 7I89
7c80_7i89d.pin     Pinout file for above
7c801p_5abobd.bit  P1 --> 5ABOB, Last 7C80 stepgen = PWM/DIR
7c801p_5abobd.pin  Pinout file for above
7c80d.bit          Default 7C80 firmware, P1 = GPIO
7c80d.pin          Pinout file for above
7c80pktd.bit       7C80 serial expansion = PktUART for MODBUS 
7c80_7i74ssid.bit  P1 --> 7I74 with 8X SSI interfaces
7c80_7i74d.bit     P1 --> 7I74 with 7X SSerial interfaces	
7c80fall.bit       Fallback file
7c80epp.bit	   EPP interfaced 7C80 (dont use for RPI!)
readme.txt         This file
