		<hkobject name="#slmco$0" class="hkbStateMachineTransitionInfoArray" signature="0xe397b11e">
			<hkparam name="transitions" numelements="1">
				<hkobject>
					<hkparam name="triggerInterval">
						<hkobject>
							<hkparam name="enterEventId">-1</hkparam>
							<hkparam name="exitEventId">-1</hkparam>
							<hkparam name="enterTime">0.000000</hkparam>
							<hkparam name="exitTime">0.000000</hkparam>
						</hkobject>
					</hkparam>
					<hkparam name="initiateInterval">
						<hkobject>
							<hkparam name="enterEventId">-1</hkparam>
							<hkparam name="exitEventId">-1</hkparam>
							<hkparam name="enterTime">0.000000</hkparam>
							<hkparam name="exitTime">0.000000</hkparam>
						</hkobject>
					</hkparam>
					<hkparam name="transition">#slmco$1</hkparam>
					<hkparam name="condition">null</hkparam>
					<hkparam name="eventId">17</hkparam>
					<hkparam name="toStateId">1</hkparam>
					<hkparam name="fromNestedStateId">0</hkparam>
					<hkparam name="toNestedStateId">0</hkparam>
					<hkparam name="priority">0</hkparam>
					<hkparam name="flags">0</hkparam>
				</hkobject>
			</hkparam>
		</hkobject>
