# iptraf

实时地监视网卡流量

## 补充说明

iptraf命令 可以实时地监视网卡流量，可以生成网络协议数据包信息、以太网信息、网络节点状态和ip校验和错误等信息。

### 语法

    iptraf(选项)

### 选项

    -i网络接口：立即在指定网络接口上开启IP流量监视；
    -g：立即开始生成网络接口的概要状态信息；
    -d网络接口：在指定网络接口上立即开始监视明细的网络流量信息；
    -s网络接口：在指定网络接口上立即开始监视TCP和UDP网络流量信息；
    -z网络接口：在指定网络接口上显示包计数；
    -l网络接口：在指定网络接口上立即开始监视局域网工作站信息；
    -t时间：指定iptraf指令监视的时间；
    -B；将标注输出重新定向到“/dev/null”，关闭标注输入，将程序作为后台进程运行；
    -f：清空所有计数器；
    -h：显示帮助信息。