### 函数功能

该函数将使用当前刷子填充显示表面区域。

### 函数原型

BOOL ExtFloodFill(HDC hdc,int nXStart,int nYStart,COLORREF crColor,UINT fuFillType)；

### 参数

hdc：设备环境句柄。
nXSTart：指定要开始填充处的逻辑X轴坐标。
nYStart：指定要开始填充处的逻辑Y轴坐标。
crColor：指定要填充的边界或区域的颜色。crColor的具体解释要根据参数fuFillType的值而定。
fuFillType：指定要进行的填充操作类型。该参数必须是下列值之一，这些值的含义如下：
FLOODFILLBORDER：表示填充区域是由crColor参数指定的颜色包围起来的部分。这种形式与FloodFill函数执行的填充类型一样。
FLOODFILLSURFACE：表示填充区域是由crColor指定的颜色来定义。填充操作向四周伸展，直到遇到这种颜色为止。这种操作式样对于带有多种颜色边界的填充区域有用。

### 返回值

如果函数执行成功，那么返回值为非零；如果函数执行失败，那么返回值为零。若想获得更多错误信息，请调用GetLastError函数。
备注：下列原因可能引起函数执行失败：
填充无法完成。
指定的像素点有着参数crColor（如果要求FLOODFILLBORDER操作样式）指定的边界颜色（即颜色相同）。
指定的像素点没有参数crColor（如果要求FLOODFILLSURFACE操作样式）指定的颜色。
该点在剪辑区之外――也就是说在设备中不可见。
如果fuFillType参数为FLOODFILLBORDER，那么系统认为要填充的区域是完全被参数crColor指定的颜色包围起来的。该函数从参数nXStart和nYStart指定的点开始填充，向四周继续，直到遇到边界为止。
如果fuFillType是FLOODRILLSURFACE，那么系统就认为要填充的区域是单颜色的，函数从nXStart和nYStart两个参数指定的点开始填充区域，并向四周延伸，对包含参数crColor指定颜色的所有相邻区域进行填充。
只有支持光栅显示操作的设备和内存设备环境才支持ExtFloodFill函数。为了确定设备是否支持该技术，可使用函数GetDeviceCaps。

### 速查

Windows NT：3.1及以上版本；Windows：95及以上版本；Windows CE：不支持；头文件：wingdi.h；库文件：gdi32.lib。