### 函数功能

该函数对指定的源设备环境区域中的像素进行位块（bit_block）转换，以传送到目标设备环境。

### 函数原型

BOOL BitBlt(HDC hdcDest,int nXDest,int nYDest,int nWidth,int nHeight,HDC hdcSrc,int nXSrc,int nYSrc,DWORD dwRop)；

### 参数

hdcDest：指向目标设备环境的句柄。
nXDest：指定目标矩形区域左上角的X轴逻辑坐标。
nYDest：指定目标矩形区域左上角的Y轴逻辑坐标。
nWidth：指定源和目标矩形区域的逻辑宽度。
nHeight：指定源和目标矩形区域的逻辑高度。
hdcSrc：指向源设备环境的句柄。
nXSrc：指定源矩形区域左上角的X轴逻辑坐标。
nYSrc：指定源矩形区域左上角的Y轴逻辑坐标。
dwRop：指定光栅操作代码。这些代码将定义源矩形区域的颜色数据，如何与目标矩形区域的颜色数据组合以完成最后的颜色。
下面列出了一些常见的光栅操作代码：
BLACKNESS：表示使用与物理调色板的索引0相关的色彩来填充目标矩形区域，（对缺省的物理调色板而言，该颜色为黑色）。
DSTINVERT：表示使目标矩形区域颜色取反。
MERGECOPY：表示使用布尔型的AND（与）操作符将源矩形区域的颜色与特定模式组合一起。
MERGEPAINT：通过使用布尔型的OR（或）操作符将反向的源矩形区域的颜色与目标矩形区域的颜色合并。
NOTSRCCOPY：将源矩形区域颜色取反，于拷贝到目标矩形区域。
NOTSRCERASE：使用布尔类型的OR（或）操作符组合源和目标矩形区域的颜色值，然后将合成的颜色取反。
PATCOPY：将特定的模式拷贝到目标位图上。
PATPAINT：通过使用布尔OR（或）操作符将源矩形区域取反后的颜色值与特定模式的颜色合并。然后使用OR（或）操作符将该操作的结果与目标矩形区域内的颜色合并。
PATINVERT：通过使用XOR（异或）操作符将源和目标矩形区域内的颜色合并。
SRCAND：通过使用AND（与）操作符来将源和目标矩形区域内的颜色合并。
SRCCOPY：将源矩形区域直接拷贝到目标矩形区域。
SRCERASE：通过使用AND（与）操作符将目标矩形区域颜色取反后与源矩形区域的颜色值合并。
SRCINVERT：通过使用布尔型的XOR（异或）操作符将源和目标矩形区域的颜色合并。
SRCPAINT：通过使用布尔型的OR（或）操作符将源和目标矩形区域的颜色合并。
WHITENESS：使用与物理调色板中索引1有关的颜色填充目标矩形区域。（对于缺省物理调色板来说，这个颜色就是白色）。

### 返回值

如果函数成功，那么返回值非零；如果函数失败，则返回值为零。
Windows NT：若想获取更多错误信息，请调用GetLastError函数。
备注：如果在源设备环境中可以实行旋转或剪切变换，那么函数BitBlt返回一个错误。如果存在其他变换（并且目标设备环境中匹配变换无效），那么目标设备环境中的矩形区域将在需要时进行拉伸、压缩或旋转。
如果源和目标设备环境的颜色格式不匹配，那么BitBlt函数将源场景的颜色格式转换成能与目标格式匹配的格式。当正在记录一个增强型图元文件时，如果源设备环境标识为一个增强型图元文件设备环境，那么会出现错误。如果源和目标设备环境代表不同的设备，那么BitBlt函数返回错误。
Windows CE：在Windows CE 1.0版中，参数dwRop只可以指定为下列值：SRCCOPY、SRCAND、SRCPAINT、SRCINVERT。在Windows CE 2.0版中，参数dwRop可以是任何光栅操作代码值。

### 速查

Windows NT：3.1及以上版本；Windows：95及以上版本；Windows CE：1.0及以上版本；头文件：wingdi.h；库文件：gdi32.lib。