# nc

命令用于设置路由器。

## 补充说明

nc命令 用于设置路由器。执行本指令可设置路由器的相关参数。

### 语法

    nc [-hlnruz][-g<网关...>][-G<指向器数目>][-i<延迟秒数>][-o<输出文件>][-p<通信端口>]
    [-s<来源位址>][-v...][-w<超时秒数>][主机名称][通信端口...]

### 选项

    -g<网关> 设置路由器跃程通信网关，最丢哦可设置8个。
    -G<指向器数目> 设置来源路由指向器，其数值为4的倍数。
    -h 在线帮助。
    -i<延迟秒数> 设置时间间隔，以便传送信息及扫描通信端口。
    -l 使用监听模式，管控传入的资料。
    -n 直接使用IP地址，而不通过域名服务器。
    -o<输出文件> 指定文件名称，把往来传输的数据以16进制字码倾倒成该文件保存。
    -p<通信端口> 设置本地主机使用的通信端口。
    -r 乱数指定本地与远端主机的通信端口。
    -s<来源位址> 设置本地主机送出数据包的IP地址。
    -u 使用UDP传输协议。
    -v 显示指令执行过程。
    -w<超时秒数> 设置等待连线的时间。
    -z 使用0输入/输出模式，只在扫描通信端口时使用。

### 实例

TCP端口扫描

    [root@localhost ~]# nc -v -z -w2 192.168.0.3 1-100
    192.168.0.3: inverse host lookup failed: Unknown host
    (UNKNOWN) [192.168.0.3] 80 (http) open
    (UNKNOWN) [192.168.0.3] 23 (telnet) open
    (UNKNOWN) [192.168.0.3] 22 (ssh) open

扫描192.168.0.3 的端口 范围是 1-100 扫描UDP端口

    [root@localhost ~]# nc -u -z -w2 192.168.0.1 1-1000  # 扫描192.168.0.3 的端口 范围是 1-1000

扫描指定端口

    [root@localhost ~]# nc -nvv 192.168.0.1 80 # 扫描 80端口
    (UNKNOWN) [192.168.0.1] 80 (?) open
    y  //用户输入

查看从服务器到目的地的出站端口 443 是否被防火墙阻止

    nc -vz acme-v02.api.letsencrypt.org 443 -w2
    # Ncat: Version 7.50 ( https://nmap.org/ncat )
    # Ncat: Connected to 23.77.214.183:443.
    # Ncat: 0 bytes sent, 0 bytes received in 0.07 seconds.